南京市危险化学品禁止、限制和控制目录

（试行）

为进一步贯彻落实《江苏省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》和《南京市危险化学品安全生产专项整治三年行动工作方案》等文件精神，结合《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发〔2018〕57号）对全市各区制造业新增项目的禁止和控制要求，综合考虑危险化学品固有危险程度、地区行业发展需求等因素，在《南京市危险化学品禁止目录（试行）》（宁安委〔2018〕26号）基础上，制定《南京市危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（以下简称《禁限控目录》）。

一、总则

1.《禁限控目录》由全市《危险化学品禁止目录（2021版）》（以下简称《禁止目录》）和各板块《危险化学品限制和控制目录》（以下简称《限控目录》）两个部分组成。

2.《禁止目录》为全市共用，共涉及危险化学品116种。《禁止目录》所列危险化学品在全市范围内禁止生产、储存、使用和经营。

3.《限控目录》按照“一板块一目录”原则实施差异化管控。板块划分如下：

A板块：玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区，共有359种限制和控制类危险化学品。

B板块：栖霞区，共有349种限制和控制类危险化学品。

C板块：江宁区，共有349种限制和控制类危险化学品。

D板块：浦口区、六合区、溧水区、高淳区，共有349种限制和控制类危险化学品。

E板块：江北新区（不含南京江北新材料科技园），共有349种限制和控制类危险化学品。

F板块：南京江北新材料科技园，共有191种限制和控制类危险化学品。

4.《限控目录》所列危险化学品，其生产、储存、使用和经营应符合所在板块行业和用途的限控要求。

5.国防军工等特殊企业不受《禁限控目录》限制。国家在特定行业可豁免使用的，从其规定。

二、执行要求

1.各部门、各单位应建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”和“分类管理、分级负责、属地为主”的要求，切实落实危险化学品安全管理职责。

2.用于科学研究、检测检验和教育教学的化学试剂不受《禁限控目录》限制。化学试剂应以单一包装单位液体不大于25升、固体不大于25千克包装或气体不大于50升气瓶的形式进行运输、储存和使用。

3.危险化学品经营单位无《禁限控目录》所列危险化学品储存设施，或《禁限控目录》所列危险化学品储存设施不在本市范围内的，其经营范围不受《禁限控目录》限制。

4.使用《禁限控目录》所列危险化学品的单位应到具有相应资质的危险化学品经营单位采购，并委托具有相应资质的危险化学品运输单位按公安部门会同交通部门指定的区域、路段和时段配送。

5.《禁限控目录》所列危险化学品的生产、储存、使用和经营还应遵守国家、省和本市关于危险化学品管理相关法律法规和标准规范的规定。

6.市级公安部门会同交通部门应采取有效措施将进入本市范围的外省市危险化学品运输车辆GPS信号接入危货运输联网联控平台。

7.全市产业政策发生调整或相关行业出现技术变革时，《禁限控目录》将适时修订。

三、附则

1.《禁限控目录》所述的生产，是指以该危险化学品为主要中间产品或最终产品的生产。

2.《禁限控目录》所列举的危险化学品在生产、储存、使用和经营时，国家另有规定的从其规定。

3.含有《禁限控目录》所列危险化学品且其成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物，应纳入《禁限控目录》的管控范围。经鉴定不属于危险化学品确定原则的除外。

4.《禁限控目录》自2021年11月15日起试行，有效期两年，并将根据有关法律法规和产业发展情况适时修订。《南京市危险化学品禁止目录（试行）》（宁安委〔2018〕26号）自《禁限控目录》试行之日起废止。

附件：1.南京市危险化学品禁止目录（2021版）

2.A板块危险化学品限制和控制目录—玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区

3.B板块危险化学品限制和控制目录—栖霞区

4.C板块危险化学品限制和控制目录—江宁区

5.D板块危险化学品限制和控制目录—浦口区、六合区、溧水区、高淳区

6.E板块危险化学品限制和控制目录—江北新区（不含南京江北新材料科技园）

7.F板块危险化学品限制和控制目录—南京江北新材料科技园

附件1

南京市危险化学品禁止目录（2021版）

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 57-74-9 |
|  | 44 | 八氯莰烯 | 8001-35-2 |
|  | 216 | 叠氮化钡 | 18810-58-7 |
|  | 218 | 叠氮化铅[含水或水加乙醇≥20%] | 13424-46-9 |
|  | 258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 29025-67-0 |
|  | 274 | 多氯联苯 | - |
|  | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 8065-71-2 |
|  | 391 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 298-00-0 |
|  | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞0.5%] | 6923-22-4 |
|  | 395 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2氯-2-(二乙基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯 | 13171-21-6 |
|  | 528 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
|  | 545 | 二氯四氟乙烷 | 76-14-2 |
|  | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 80-12-6 |
|  | 583 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚 | 96-91-3 |
|  | 592 | 二硝基苯酚[干的或含水＜15%] | 25550-58-7 |
|  | 606 | 二硝基甘脲 | 55510-04-8 |
|  | 609 | 二硝基间苯二酚 | 519-44-8 |
|  | 621 | 二硝基重氮苯酚[按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40%] | 4682-03-5 |
|  | 651 | 二乙二醇二硝酸酯[含不挥发、不溶于水的减敏剂≥25%] | 693-21-0 |
|  | 654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞15%] | 947-02-4 |
|  | 659 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4-甲基香豆素-7-基)硫代磷酸酯 | 56-72-4 |
|  | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 56-38-2 |
|  | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 13071-79-9 |
|  | 784 | 氟乙酸钠 | 62-74-8 |
|  | 788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 |
|  | 792 | 甘露糖醇六硝酸酯[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40％] | 15825-70-4 |
|  | 799 | 高氯酸铵 | 7790-98-9 |
|  | 9571 | 环三亚甲基三硝胺[含水≥15%] | 121-82-4 |
| 环三亚甲基三硝胺[减敏的] |
|  | 958 | 环三亚甲基三硝胺与环四亚甲基四硝胺混合物[含水≥15%或含减敏剂≥10%] | 无 |
|  | 959 | 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物 | 无 |
|  | 960 | 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] | 无 |
|  | 961 | 环四亚甲基四硝胺[含水≥15%] | 2691-41-0 |
| 环四亚甲基四硝胺[减敏的] |
|  | 962 | 环四亚甲基四硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] | 无 |
|  | 1011 | 季戊四醇四硝酸酯[含蜡≥7%] | 78-11-5 |
| 季戊四醇四硝酸酯[含水≥25%或含减敏剂≥15%] |
|  | 1012 | 季戊四醇四硝酸酯与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] | 无 |
|  | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 10265-92-6 |
|  | 1106 | 甲基丙烯酸三硝基乙酯 | 无 |
|  | 1239 | 雷汞[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20％] | 628-86-4 |
|  | 1260 | 磷化钙 | 1305-99-3 |
|  | 1264 | 磷化镁 | 12057-74-8 |
|  | 1269 | 磷化锌 | 1314-84-7 |
|  | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%～90%] | 60-57-1 |
|  | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量＞5%] | 72-20-8 |
|  | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4：5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量＞75%] | 309-00-2 |
|  | 1355 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 115-29-7 |
|  | 1356 | 六氯苯 | 118-74-1 |
|  | 1359 | α-六氯环己烷 | 319-84-6 |
|  | 1360 | β-六氯环己烷 | 319-85-7 |
|  | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 58-89-9 |
|  | 1362 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 608-73-1 |
|  | 1364 | 六硝基-1,2-二苯乙烯 | 20062-22-0 |
|  | 1365 | 六硝基二苯胺 | 131-73-7 |
|  | 1366 | 六硝基二苯胺铵盐 | 2844-92-0 |
|  | 1367 | 六硝基二苯硫 | 28930-30-5 |
|  | 1368 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 |
|  | 1371 | 六溴环十二烷 |  |
|  | 1372 | 六溴联苯 | 36355-01-8 |
|  | 1397 | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N´,N´-二甲基甲脒 | 6164-98-3 |
|  | 1578 | 脒基亚硝氨基脒基叉肼[含水≥30%] | 无 |
|  | 1579 | 脒基亚硝氨基脒基四氮烯[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于30％] | 109-27-3 |
|  | 1626 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 |
|  | 1629 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 76-44-8 |
|  | 1724 | 全氯五环癸烷 | 2385-85-5 |
|  | 1825 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 76-13-1 |
|  | 1827 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 50-29-3 |
|  | 1859 | 三氯一氟甲烷 | 75-69-4 |
|  | 1870 | 1,3,5-三硝基苯 | 99-35-4 |
|  | 1871 | 2,4,6-三硝基苯胺 | 489-98-5 |
|  | 1872 | 2,4,6-三硝基苯酚 | 88-89-1 |
|  | 1873 | 2,4,6-三硝基苯酚铵[干的或含水＜10%] | 131-74-8 |
|  | 1874 | 2,4,6-三硝基苯酚钠 | 3324-58-1 |
|  | 1876 | 三硝基苯磺酸 | 2508-19-2 |
|  | 1877 | 2,4,6-三硝基苯磺酸钠 | 5400-70-4 |
|  | 1878 | 三硝基苯甲醚 | 28653-16-9 |
|  | 1879 | 2,4,6-三硝基苯甲酸 | 129-66-8 |
|  | 1880 | 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 | 479-45-8 |
|  | 1881 | 三硝基苯乙醚 | 4732-14-3 |
|  | 1882 | 2,4,6-三硝基二甲苯 | 632-92-8 |
|  | 1883 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 |
|  | 1884 | 三硝基甲苯与六硝基-1,2-二苯乙烯混合物 | 无 |
|  | 1885 | 2,4,6-三硝基甲苯与铝混合物 | 无 |
|  | 1886 | 三硝基甲苯与三硝基苯和六硝基-1,2-二苯乙烯混合物 | 无 |
|  | 1887 | 三硝基甲苯与三硝基苯混合物 | 无 |
|  | 1888 | 三硝基甲苯与硝基萘混合物 | 无 |
|  | 1889 | 2,4,6-三硝基间苯二酚 | 82-71-3 |
|  | 1890 | 2,4,6-三硝基间苯二酚铅[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20%] | 15245-44-0 |
|  | 1891 | 三硝基间甲酚 | 602-99-3 |
|  | 1892 | 2,4,6-三硝基氯苯 | 88-88-0 |
|  | 1893 | 三硝基萘 | 55810-17-8 |
|  | 1894 | 三硝基芴酮 | 129-79-3 |
|  | 1958 | 十氯酮 | 143-50-0 |
|  | 2077 | 2,3,4,6-四硝基苯胺 | 3698-54-2 |
|  | 2079 | 四硝基萘 | 28995-89-3 |
|  | 2080 | 四硝基萘胺 | 无 |
|  | 2081 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 |
|  | 2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 3689-24-5 |
|  | 2143 | 五氯苯 | 608-93-5 |
|  | 2158 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 |
|  | 2202 | 硝化甘油[按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂] | 55-63-0 |
|  | 2203 | 硝化甘油乙醇溶液[1＜硝化甘油≤10%] | 无 |
|  | 2204 | 硝化淀粉 | 9056-38-6 |
|  | 22082 | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%] | 9004-70-0 |
| 硝化纤维素[未改型的,或增塑的,含增塑剂＜18%] |
|  | 2232 | 5-硝基苯并三唑 | 2338-12-7 |
|  | 2263 | 硝基胍 | 556-88-7 |
|  | 2276 | 硝基脲 | 556-89-8 |
|  | 2278 | 硝基三唑酮 | 932-64-9 |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物＞0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂] | 6484-52-2 |
|  | 2287 | 硝酸铵肥料[比硝酸铵(含可燃物＞0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂)更易爆炸] | 无 |
|  | 2312 | 硝酸脲 | 124-47-0 |
|  | 2320 | 硝酸羟胺 | 13465-08-2 |
|  | 2344 | 硝酸重氮苯 | 619-97-6 |
|  | 2411 | 溴甲烷 | 74-83-9 |
|  | 2555 | 一氯三氟甲烷 | 75-72-9 |
|  | 2556 | 一氯五氟乙烷 | 76-15-3 |
|  | 2587 | O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯 | 22224-92-6 |
|  | 2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量＞6%] | 944-22-9 |

注1和2：允许已由行业主管部门许可的特殊行业企业生产、储存、使用和经营。

附件2

A板块危险化学品限制和控制目录

（玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、雨花台区）

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 氨 | 7664-41-7 | 1、允许下列行业储存和使用：  31黑色金属冶炼和压延加工业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  44电力、热力生产和供应业  2、允许用于低温仓储  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | —— |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | —— |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | —— |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | —— |
|  | 46 | 白磷 | 12185-10-3 | 允许下列行业储存和使用：  77生态保护和环境治理业 |
|  | 48 | 钡合金 | 无 | —— |
|  | 49 | 苯 | 71-43-2 | 允许下列行业储存和使用： 38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 51 | 苯胺 | 62-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 60 | 苯酚 | 108-95-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | —— |
|  | 74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | 100-58-3 | —— |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | —— |
|  | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 100-42-5 | —— |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 121 | 丙腈 | 107-12-0 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | —— |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | —— |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | —— |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | —— |
|  | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 107-13-1 | —— |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | —— |
|  | 145 | 丙烯酸[稳定的] | 79-10-7 | 允许下列行业储存和使用：  526汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售  811汽车、摩托车等修理与维护 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | —— |
|  | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | —— |
|  | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | —— |
|  | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量＞52%] | 1931-62-0 | —— |
| 单过氧马来酸叔丁酯[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] |
|  | 173 | 氮化锂 | 26134-62-3 | —— |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | —— |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | —— |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | —— |
|  | 253 | 短链氯化石蜡（C10-13） | 85535-84-8 | —— |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%＜含量≤100%] | 41935-39-1 | —— |
|  | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | —— |
|  | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | —— |
|  | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷[含量≤72%,含A型稀释剂≥28%] | 36536-42-2 | —— |
|  | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%＜含量≤100%] | 6731-36-8 | —— |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%＜含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | —— |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | —— |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | —— |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 320 | 二苯基镁 | 555-54-4 | —— |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | —— |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | —— |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | —— |
|  | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[52%＜含量≤86%,含A型稀释剂≥14%] | 1068-27-5 | —— |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%＜含量≤100%] |
|  | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%＜含量≤100%] | 78-63-7 | —— |
|  | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷[含量≤82%] | 3025-88-5 | —— |
|  | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%＜含量≤100%] | 2618-77-1 | —— |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[含量≤82%,含水≥18%] |
|  | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] | 1068-27-5 | —— |
| 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[52%＜含量≤86%,A型稀释剂≥14%] |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 466 | 二甲基镁 | 2999-74-8 | —— |
|  | 475 | 二甲基锌 | 544-97-8 | —— |
|  | 479 | 二甲醚 | 115-10-6 | —— |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | —— |
|  | 535 | 二氯化乙基铝 | 563-43-9 | —— |
|  | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 1563-66-2 | —— |
|  | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | —— |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | —— |
|  | 639 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | —— |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 696 | 二乙基镁 | 557-18-6 | —— |
|  | 698 | 二乙基锌 | 557-20-0 | —— |
|  | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 16066-38-9 | —— |
| 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
|  | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | —— |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | —— |
|  | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | —— |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | —— |
|  | 798 | 高氯酸[浓度＞72%] | 7601-90-3 | 允许下列行业储存和使用：  3940雷达及配套设备制造  772环境治理业  84卫生 |
| 高氯酸[浓度50%～72%] |
|  | 800 | 高氯酸钡 | 13465-95-7 | —— |
|  | 803 | 高氯酸钾 | 7778-74-7 | —— |
|  | 806 | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | —— |
|  | 835 | 汞 | 7439-97-6 | —— |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯[77%＜含量≤100%] | 16111-62-9 | —— |
|  | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 无 | —— |
|  | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯[77%＜含量≤100%] | 614-45-9 | —— |
|  | 868 | 过氧化苯甲酸叔戊酯[含量≤100%] | 4511-39-1 | —— |
|  | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | —— |
|  | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | —— |
|  | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | —— |
| 过氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] |
|  | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | —— |
|  | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%＜含量≤100%] | 123-23-9 | —— |
|  | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | —— |
|  | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯[含量≤87%,含水] | 2144-45-8 | —— |
|  | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | —— |
|  | 884 | 过氧化二异丁酰[32%＜含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | —— |
|  | 887 | 过氧化二正辛酰[含量≤100%] | 762-16-3 | —— |
|  | 889 | 过氧化环己酮[含量≤91%,含水≥9%] | 78-18-2 | —— |
|  | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | —— |
|  | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | —— |
|  | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | —— |
|  | 898 | 过氧化钠 | 1313-60-6 | —— |
|  | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | —— |
|  | 904 | 过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%] | 75-91-2 | —— |
|  | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | —— |
|  | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 2372-21-6 | —— |
|  | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%＜含量≤100%] | 1561-49-5 | —— |
| 过氧重碳酸二环己酯[含量≤91%] |
|  | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯[52%＜含量＜100%] | 19910-65-7 | —— |
|  | 926 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 79-21-0 | —— |
| 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] |
|  | 927 | 过乙酸叔丁酯[32%＜含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 107-71-1 | —— |
| 过乙酸叔丁酯[52%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |
|  | 979 | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | —— |
|  | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生 |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1014 | 甲苯 | 108-88-3 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 1017 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | —— |
|  | 1022 | 甲醇 | 67-56-1 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1115 | 甲基二氯硅烷 | 75-54-7 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | —— |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | —— |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | —— |
|  | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | —— |
|  | 1188 | 甲烷 | 74-82-8 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1203 | 钾 | 7440-09-7 | —— |
|  | 1204 | 钾汞齐 | 37340-23-1 | —— |
|  | 1205 | 钾合金 | 无 | —— |
|  | 1206 | 钾钠合金 | 11135-81-2 | —— |
|  | 1211 | 碱土金属汞齐 | 无 | —— |
|  | 1215 | 金属锆粉[干燥的] | 7440-67-7 | —— |
|  | 1220 | 金属铷 | 7440-17-7 | —— |
|  | 1221 | 金属铯 | 7440-46-2 | —— |
|  | 1222 | 金属锶 | 7440-24-6 | —— |
|  | 1223 | 金属钛粉[干的] | 7440-32-6 | —— |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1240 | 锂 | 7439-93-2 | —— |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1262 | 磷化铝 | 20859-73-8 | —— |
|  | 1263 | 磷化铝镁 | 无 | —— |
|  | 1265 | 磷化钠 | 12058-85-4 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | —— |
|  | 1267 | 磷化锶 | 12504-13-1 | —— |
|  | 1268 | 磷化锡 | 25324-56-5 | —— |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1289 | 硫化氢 | 7783-06-4 | —— |
|  | 1311 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | —— |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | —— |
|  | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%～100%] | 22397-33-7 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1381 | 氯 | 7782-50-5 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 46水的生产和供应业 |
|  | 1391 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 106-89-8 | —— |
|  | 1414 | 氯苯 | 108-90-7 | —— |
|  | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%＜含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | —— |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | —— |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | —— |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | —— |
|  | 1511 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | —— |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | —— |
|  | 1519 | 氯甲烷 | 74-87-3 | —— |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | —— |
|  | 1533 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | —— |
|  | 1535 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 允许下列行业储存和使用：  46水的生产和供应业 |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | —— |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | —— |
|  | 1582 | 钠 | 7440-23-5 | —— |
|  | 1593 | 镍催化剂[干燥的] | 无 | —— |
|  | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 | —— |
|  | 1600 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | —— |
|  | 1605 | 硼氢化钾 | 13762-51-1 | —— |
|  | 1606 | 硼氢化锂 | 16949-15-8 | —— |
|  | 1607 | 硼氢化铝 | 16962-07-5 | —— |
|  | 1608 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | —— |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1653 | 氢化钙 | 7789-78-8 | —— |
|  | 1655 | 氢化钾 | 7693-26-7 | —— |
|  | 1656 | 氢化锂 | 7580-67-8 | —— |
|  | 1657 | 氢化铝 | 7784-21-6 | —— |
|  | 1658 | 氢化铝锂 | 16853-85-3 | —— |
|  | 1660 | 氢化镁 | 7693-27-8 | —— |
|  | 1661 | 氢化钠 | 7646-69-7 | —— |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  3940雷达及配套设备制造 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  37铁路、船舶、航空、航天和其他运输设备制造业 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | —— |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | —— |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1747 | 三丙基铝 | 102-67-0 | —— |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1755 | 三丁基铝 | 1116-70-7 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | —— |
|  | 1772 | 三氟化硼甲醚络合物 | 353-42-4 | —— |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1808 | 三甲基铝 | 75-24-1 | —— |
|  | 1824 | 三硫化四磷 | 1314-85-8 | —— |
|  | 1838 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | —— |
|  | 1841 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | —— |
|  | 1845 | 三氯化三甲基二铝 | 12542-85-7 | —— |
|  | 1846 | 三氯化三乙基二铝 | 12075-68-2 | —— |
|  | 1848 | 三氯化钛 | 7705-07-9 | —— |
| 三氯化钛混合物 |
|  | 1852 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 允许下列行业储存和使用：  352化工、木材、非金属加工专用设备制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生 |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1900 | 三溴化三甲基二铝 | 12263-85-3 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | —— |
|  | 1913 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 允许下列行业储存和使用：  31黑色金属冶炼和压延加工业  3940雷达及配套设备制造 |
|  | 1914 | 三氧化硫[稳定的] | 7446-11-9 | —— |
|  | 1917 | 三乙基铝 | 97-93-8 | —— |
|  | 1918 | 三乙基硼 | 97-94-9 | —— |
|  | 1920 | 三乙基锑 | 617-85-6 | —— |
|  | 1921 | 三异丁基铝 | 100-99-2 | —— |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | —— |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | —— |
|  | 1967 | 石油原油 | 8002-05-9 | —— |
|  | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯[含量≤100%] | 22313-62-8 | —— |
|  | 1976 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯[52%＜含量≤100%] | 3006-82-4 | —— |
|  | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 无 | —— |
|  | 1982 | 叔丁基过氧新戊酸酯[67%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 927-07-1 | —— |
|  | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%＜含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 109-13-7 | —— |
|  | 1990 | 叔戊基过氧戊酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 29240-17-3 | —— |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[52%＜含量≤100%] | 995-33-5 | —— |
|  | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | —— |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2055 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | —— |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | —— |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | —— |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2131 | 烷基锂 | 无 | —— |
|  | 2132 | 烷基铝氢化物 | 无 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2142 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | —— |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | —— |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | —— |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | —— |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | —— |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | —— |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2358 | 锌粉 | 7440-66-6 | —— |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | —— |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | —— |
|  | 2542 | 氧氯化铬 | 14977-61-8 | —— |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | —— |
|  | 2563 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 允许下列行业生产、储存和使用：  31黑色金属冶炼和压延加工业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | —— |
|  | 2627 | 乙醛 | 75-07-0 | —— |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | —— |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2650 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 108-05-4 | —— |
|  | 2661 | 乙烷 | 74-84-0 | —— |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | —— |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | —— |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |
|  | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | —— |
|  | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | —— |

注：

1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

附件3

B板块危险化学品限制和控制目录

（栖霞区）

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | —— |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | —— |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | —— |
|  | 46 | 白磷 | 12185-10-3 | 允许下列行业储存和使用：  77生态保护和环境治理业 |
|  | 48 | 钡合金 | 无 | —— |
|  | 51 | 苯胺 | 62-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 60 | 苯酚 | 108-95-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  4021环保在线检测专用仪表制造  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | 100-58-3 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | —— |
|  | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 100-42-5 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  34通用设备制造业  36汽车制造业 |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 121 | 丙腈 | 107-12-0 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | —— |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  30非金属矿物制品业 |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 107-13-1 | —— |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | —— |
|  | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | —— |
|  | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | —— |
|  | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量＞52%] | 1931-62-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 单过氧马来酸叔丁酯[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] |
|  | 173 | 氮化锂 | 26134-62-3 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造 |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 253 | 短链氯化石蜡（C10-13） | 85535-84-8 | —— |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%＜含量≤100%] | 41935-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷[含量≤72%,含A型稀释剂≥28%] | 36536-42-2 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%＜含量≤100%] | 6731-36-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%＜含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 320 | 二苯基镁 | 555-54-4 | —— |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[52%＜含量≤86%,含A型稀释剂≥14%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%＜含量≤100%] |
|  | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%＜含量≤100%] | 78-63-7 | 允许下列行业储存和使用： 29橡胶和塑料制品业 |
|  | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷[含量≤82%] | 3025-88-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%＜含量≤100%] | 2618-77-1 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[含量≤82%,含水≥18%] |
|  | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[52%＜含量≤86%,A型稀释剂≥14%] |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 466 | 二甲基镁 | 2999-74-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 475 | 二甲基锌 | 544-97-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 479 | 二甲醚 | 115-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  23印刷和记录媒介复制业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | —— |
|  | 535 | 二氯化乙基铝 | 563-43-9 | —— |
|  | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 1563-66-2 | —— |
|  | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | —— |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 639 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 696 | 二乙基镁 | 557-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 698 | 二乙基锌 | 557-20-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 16066-38-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
|  | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 800 | 高氯酸钡 | 13465-95-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 803 | 高氯酸钾 | 7778-74-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 806 | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 835 | 汞 | 7439-97-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯[77%＜含量≤100%] | 16111-62-9 | —— |
|  | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 无 | —— |
|  | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯[77%＜含量≤100%] | 614-45-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业 |
|  | 868 | 过氧化苯甲酸叔戊酯[含量≤100%] | 4511-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | —— |
|  | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | —— |
|  | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] |
|  | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | —— |
|  | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%＜含量≤100%] | 123-23-9 | —— |
|  | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯[含量≤87%,含水] | 2144-45-8 | —— |
|  | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | —— |
|  | 884 | 过氧化二异丁酰[32%＜含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | —— |
|  | 887 | 过氧化二正辛酰[含量≤100%] | 762-16-3 | —— |
|  | 889 | 过氧化环己酮[含量≤91%,含水≥9%] | 78-18-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 允许下列行业储存和使用：  30非金属矿物制品业 |
|  | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 898 | 过氧化钠 | 1313-60-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 904 | 过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%] | 75-91-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 2372-21-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%＜含量≤100%] | 1561-49-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧重碳酸二环己酯[含量≤91%] |
|  | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯[52%＜含量＜100%] | 19910-65-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 927 | 过乙酸叔丁酯[32%＜含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 107-71-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过乙酸叔丁酯[52%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |
|  | 979 | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生 |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1017 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1115 | 甲基二氯硅烷 | 75-54-7 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  77生态保护和环境治理业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1203 | 钾 | 7440-09-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1204 | 钾汞齐 | 37340-23-1 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1205 | 钾合金 | 无 | —— |
|  | 1206 | 钾钠合金 | 11135-81-2 | —— |
|  | 1211 | 碱土金属汞齐 | 无 | —— |
|  | 1215 | 金属锆粉[干燥的] | 7440-67-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1220 | 金属铷 | 7440-17-7 | —— |
|  | 1221 | 金属铯 | 7440-46-2 | —— |
|  | 1222 | 金属锶 | 7440-24-6 | 允许下列行业储存和使用：  32有色金属冶炼和压延加工业 |
|  | 1223 | 金属钛粉[干的] | 7440-32-6 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1240 | 锂 | 7439-93-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1262 | 磷化铝 | 20859-73-8 | 允许下列行业储存和使用： 595谷物、棉花等农产品存储 |
|  | 1263 | 磷化铝镁 | 无 | —— |
|  | 1265 | 磷化钠 | 12058-85-4 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1267 | 磷化锶 | 12504-13-1 | —— |
|  | 1268 | 磷化锡 | 25324-56-5 | —— |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1289 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1311 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | —— |
|  | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%～100%] | 22397-33-7 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1381 | 氯 | 7782-50-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业  46水的生产和供应业 |
|  | 1391 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 106-89-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1414 | 氯苯 | 108-90-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%＜含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1511 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | —— |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1519 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | —— |
|  | 1533 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | —— |
|  | 1535 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 允许下列行业储存和使用： 46水的生产和供应业 |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | —— |
|  | 1582 | 钠 | 7440-23-5 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业 |
|  | 1593 | 镍催化剂[干燥的] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 | —— |
|  | 1600 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1605 | 硼氢化钾 | 13762-51-1 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1606 | 硼氢化锂 | 16949-15-8 | —— |
|  | 1607 | 硼氢化铝 | 16962-07-5 | —— |
|  | 1608 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1653 | 氢化钙 | 7789-78-8 | 允许下列行业储存和使用：  34通信设备制造 |
|  | 1655 | 氢化钾 | 7693-26-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1656 | 氢化锂 | 7580-67-8 | —— |
|  | 1657 | 氢化铝 | 7784-21-6 | —— |
|  | 1658 | 氢化铝锂 | 16853-85-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1660 | 氢化镁 | 7693-27-8 | —— |
|  | 1661 | 氢化钠 | 7646-69-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | —— |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1747 | 三丙基铝 | 102-67-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1755 | 三丁基铝 | 1116-70-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1772 | 三氟化硼甲醚络合物 | 353-42-4 | —— |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1808 | 三甲基铝 | 75-24-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1824 | 三硫化四磷 | 1314-85-8 | —— |
|  | 1838 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | 允许下列行业储存和使用： 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1841 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1845 | 三氯化三甲基二铝 | 12542-85-7 | —— |
|  | 1846 | 三氯化三乙基二铝 | 12075-68-2 | —— |
|  | 1848 | 三氯化钛 | 7705-07-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 三氯化钛混合物 |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1900 | 三溴化三甲基二铝 | 12263-85-3 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 40仪器仪表制造业 |
|  | 1913 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 允许下列行业储存和使用： 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1914 | 三氧化硫[稳定的] | 7446-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1917 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1918 | 三乙基硼 | 97-94-9 | —— |
|  | 1920 | 三乙基锑 | 617-85-6 | —— |
|  | 1921 | 三异丁基铝 | 100-99-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯[含量≤100%] | 22313-62-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1976 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯[52%＜含量≤100%] | 3006-82-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1982 | 叔丁基过氧新戊酸酯[67%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 927-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%＜含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 109-13-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1990 | 叔戊基过氧戊酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 29240-17-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[52%＜含量≤100%] | 995-33-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2055 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | —— |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | —— |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2131 | 烷基锂 | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造 |
|  | 2132 | 烷基铝氢化物 | 无 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2142 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | —— |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | —— |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | —— |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | —— |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2358 | 锌粉 | 7440-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2542 | 氧氯化铬 | 14977-61-8 | —— |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2563 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 允许下列行业储存和使用：  31黑色金属冶炼和压延加工业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2627 | 乙醛 | 75-07-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  46水的生产和供应业  77生态保护和环境治理业 |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  325有色金属压延加工  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2650 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 108-05-4 | —— |
|  | 2661 | 乙烷 | 74-84-0 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |
|  | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | —— |
|  | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | —— |

注：1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

附件4

C板块危险化学品限制和控制目录

（江宁区）

| 序号 | 《危险化学品目录  （2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | —— |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | —— |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | —— |
|  | 46 | 白磷 | 12185-10-3 | 允许下列行业储存和使用：  77生态保护和环境治理业 |
|  | 48 | 钡合金 | 无 | —— |
|  | 51 | 苯胺 | 62-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 60 | 苯酚 | 108-95-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  4021环保在线检测专用仪表制造  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | 100-58-3 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | —— |
|  | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 100-42-5 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  34通用设备制造业  36汽车制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 121 | 丙腈 | 107-12-0 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | —— |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  30非金属矿物制品业 |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 107-13-1 | —— |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | —— |
|  | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | —— |
|  | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | —— |
|  | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量＞52%] | 1931-62-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 单过氧马来酸叔丁酯[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] |
|  | 173 | 氮化锂 | 26134-62-3 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造 |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 253 | 短链氯化石蜡（C10-13） | 85535-84-8 | —— |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%＜含量≤100%] | 41935-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷[含量≤72%,含A型稀释剂≥28%] | 36536-42-2 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%＜含量≤100%] | 6731-36-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%＜含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 320 | 二苯基镁 | 555-54-4 | —— |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[52%＜含量≤86%,含A型稀释剂≥14%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%＜含量≤100%] |
|  | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%＜含量≤100%] | 78-63-7 | 允许下列行业储存和使用： 29橡胶和塑料制品业 |
|  | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷[含量≤82%] | 3025-88-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%＜含量≤100%] | 2618-77-1 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[含量≤82%,含水≥18%] |
|  | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[52%＜含量≤86%,A型稀释剂≥14%] |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 466 | 二甲基镁 | 2999-74-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 475 | 二甲基锌 | 544-97-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 479 | 二甲醚 | 115-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  23印刷和记录媒介复制业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 535 | 二氯化乙基铝 | 563-43-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 1563-66-2 | —— |
|  | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | —— |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 639 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 696 | 二乙基镁 | 557-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 698 | 二乙基锌 | 557-20-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 16066-38-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
|  | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 800 | 高氯酸钡 | 13465-95-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 803 | 高氯酸钾 | 7778-74-7 | 允许下列行业储存和使用：  267炸药、火工及焰火产品制  27医药制造业 |
|  | 806 | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 835 | 汞 | 7439-97-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯[77%＜含量≤100%] | 16111-62-9 | —— |
|  | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 无 | —— |
|  | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯[77%＜含量≤100%] | 614-45-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业 |
|  | 868 | 过氧化苯甲酸叔戊酯[含量≤100%] | 4511-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | —— |
|  | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | —— |
|  | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] |
|  | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | —— |
|  | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%＜含量≤100%] | 123-23-9 | —— |
|  | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯[含量≤87%,含水] | 2144-45-8 | —— |
|  | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | —— |
|  | 884 | 过氧化二异丁酰[32%＜含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | —— |
|  | 887 | 过氧化二正辛酰[含量≤100%] | 762-16-3 | —— |
|  | 889 | 过氧化环己酮[含量≤91%,含水≥9%] | 78-18-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 允许下列行业储存和使用：  30非金属矿物制品业 |
|  | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 898 | 过氧化钠 | 1313-60-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 904 | 过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%] | 75-91-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 2372-21-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%＜含量≤100%] | 1561-49-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧重碳酸二环己酯[含量≤91%] |
|  | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯[52%＜含量＜100%] | 19910-65-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 927 | 过乙酸叔丁酯[32%＜含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 107-71-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过乙酸叔丁酯[52%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |
|  | 979 | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  358医疗仪器设备及器械制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生 |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1017 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  36汽车制造业 |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1115 | 甲基二氯硅烷 | 75-54-7 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  77生态保护和环境治理业 |
|  | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1203 | 钾 | 7440-09-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1204 | 钾汞齐 | 37340-23-1 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1205 | 钾合金 | 无 | —— |
|  | 1206 | 钾钠合金 | 11135-81-2 | —— |
|  | 1211 | 碱土金属汞齐 | 无 | —— |
|  | 1215 | 金属锆粉[干燥的] | 7440-67-7 | 允许下列行业储存和使用：  267炸药、火工及焰火产品制  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1220 | 金属铷 | 7440-17-7 | —— |
|  | 1221 | 金属铯 | 7440-46-2 | —— |
|  | 1222 | 金属锶 | 7440-24-6 | —— |
|  | 1223 | 金属钛粉[干的] | 7440-32-6 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1240 | 锂 | 7439-93-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1262 | 磷化铝 | 20859-73-8 | 允许下列行业储存和使用： 595谷物、棉花等农产品存储 |
|  | 1263 | 磷化铝镁 | 无 | —— |
|  | 1265 | 磷化钠 | 12058-85-4 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1267 | 磷化锶 | 12504-13-1 | —— |
|  | 1268 | 磷化锡 | 25324-56-5 | —— |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1289 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1311 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | —— |
|  | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%～100%] | 22397-33-7 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1381 | 氯 | 7782-50-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业  46水的生产和供应业 |
|  | 1391 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 106-89-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1414 | 氯苯 | 108-90-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%＜含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1511 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | —— |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1519 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | —— |
|  | 1533 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | —— |
|  | 1535 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 允许下列行业储存和使用： 46水的生产和供应业 |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | —— |
|  | 1582 | 钠 | 7440-23-5 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业 |
|  | 1593 | 镍催化剂[干燥的] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 | —— |
|  | 1600 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1605 | 硼氢化钾 | 13762-51-1 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1606 | 硼氢化锂 | 16949-15-8 | —— |
|  | 1607 | 硼氢化铝 | 16962-07-5 | —— |
|  | 1608 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40 仪器仪表制造业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1653 | 氢化钙 | 7789-78-8 | 允许下列行业储存和使用：  34通信设备制造 |
|  | 1655 | 氢化钾 | 7693-26-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1656 | 氢化锂 | 7580-67-8 | —— |
|  | 1657 | 氢化铝 | 7784-21-6 | —— |
|  | 1658 | 氢化铝锂 | 16853-85-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1660 | 氢化镁 | 7693-27-8 | —— |
|  | 1661 | 氢化钠 | 7646-69-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | —— |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1747 | 三丙基铝 | 102-67-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1755 | 三丁基铝 | 1116-70-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1772 | 三氟化硼甲醚络合物 | 353-42-4 | —— |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1808 | 三甲基铝 | 75-24-1 | 允许下列行业储存和使用：  26化学原料和化学制品制造业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1824 | 三硫化四磷 | 1314-85-8 | —— |
|  | 1838 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | 允许下列行业储存和使用： 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1841 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1845 | 三氯化三甲基二铝 | 12542-85-7 | —— |
|  | 1846 | 三氯化三乙基二铝 | 12075-68-2 | —— |
|  | 1848 | 三氯化钛 | 7705-07-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 三氯化钛混合物 |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1900 | 三溴化三甲基二铝 | 12263-85-3 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1913 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 允许下列行业储存和使用：  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1914 | 三氧化硫[稳定的] | 7446-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1917 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1918 | 三乙基硼 | 97-94-9 | —— |
|  | 1920 | 三乙基锑 | 617-85-6 | —— |
|  | 1921 | 三异丁基铝 | 100-99-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 允许下列行业储存和使用：  3562半导体器件专用设备制造  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯[含量≤100%] | 22313-62-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1976 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯[52%＜含量≤100%] | 3006-82-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1982 | 叔丁基过氧新戊酸酯[67%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 927-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%＜含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 109-13-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1990 | 叔戊基过氧戊酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 29240-17-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[52%＜含量≤100%] | 995-33-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2055 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | ———— |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | —— |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2131 | 烷基锂 | 无 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造 |
|  | 2132 | 烷基铝氢化物 | 无 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2142 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | —— |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 1、允许下列行业生产、储存和使用：  267炸药、火工及焰火产品制造  2、允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | 允许下列行业生产、储存和使用：  267炸药、火工及焰火产品制造 |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | 允许下列行业生产、储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | 1、允许下列行业生产、储存和使用：  267炸药、火工及焰火产品制造  2、允许下列行业储存和使用：  33金属制品业 |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2358 | 锌粉 | 7440-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  77生态保护和环境治理业  84卫生 |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2542 | 氧氯化铬 | 14977-61-8 | —— |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2563 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 允许下列行业储存和使用：  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 允许下列行业储存和使用：  3562半导体器件专用设备制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2627 | 乙醛 | 75-07-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  46水的生产和供应业  77生态保护和环境治理业 |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2650 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 108-05-4 | —— |
|  | 2661 | 乙烷 | 74-84-0 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |
|  | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | —— |
|  | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | —— |

注：

1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

附件5

D板块危险化学品限制和控制目录

（浦口区、六合区、溧水区、高淳区）

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | —— |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | —— |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | —— |
|  | 46 | 白磷 | 12185-10-3 | 允许下列行业储存和使用：  77生态保护和环境治理业 |
|  | 48 | 钡合金 | 无 | —— |
|  | 51 | 苯胺 | 62-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 60 | 苯酚 | 108-95-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  4021环保在线检测专用仪表制造  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | 100-58-3 | 允许下列行业储存和使用：  38 电气机械和器材制造业 |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | —— |
|  | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 100-42-5 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  34通用设备制造业  36汽车制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 121 | 丙腈 | 107-12-0 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | —— |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  30非金属矿物制品业 |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 107-13-1 | —— |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | —— |
|  | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | —— |
|  | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | —— |
|  | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量＞52%] | 1931-62-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 单过氧马来酸叔丁酯[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] |
|  | 173 | 氮化锂 | 26134-62-3 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 253 | 短链氯化石蜡（C10-13） | 85535-84-8 | —— |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%＜含量≤100%] | 41935-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷[含量≤72%,含A型稀释剂≥28%] | 36536-42-2 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%＜含量≤100%] | 6731-36-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%＜含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 320 | 二苯基镁 | 555-54-4 | —— |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[52%＜含量≤86%,含A型稀释剂≥14%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%＜含量≤100%] |
|  | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%＜含量≤100%] | 78-63-7 | 允许下列行业储存和使用： 29橡胶和塑料制品业 |
|  | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷[含量≤82%] | 3025-88-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%＜含量≤100%] | 2618-77-1 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[含量≤82%,含水≥18%] |  |
|  | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[52%＜含量≤86%,A型稀释剂≥14%] |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 466 | 二甲基镁 | 2999-74-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 475 | 二甲基锌 | 544-97-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 479 | 二甲醚 | 115-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  23印刷和记录媒介复制业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 535 | 二氯化乙基铝 | 563-43-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 1563-66-2 | —— |
|  | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 639 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 696 | 二乙基镁 | 557-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 698 | 二乙基锌 | 557-20-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 16066-38-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
|  | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 800 | 高氯酸钡 | 13465-95-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 803 | 高氯酸钾 | 7778-74-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 806 | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 835 | 汞 | 7439-97-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯[77%＜含量≤100%] | 16111-62-9 | —— |
|  | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 无 | —— |
|  | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯[77%＜含量≤100%] | 614-45-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业 |
|  | 868 | 过氧化苯甲酸叔戊酯[含量≤100%] | 4511-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | —— |
|  | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | —— |
|  | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
| 过氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] |
|  | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | —— |
|  | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%＜含量≤100%] | 123-23-9 | —— |
|  | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯[含量≤87%,含水] | 2144-45-8 | —— |
|  | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | —— |
|  | 884 | 过氧化二异丁酰[32%＜含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | —— |
|  | 887 | 过氧化二正辛酰[含量≤100%] | 762-16-3 | —— |
|  | 889 | 过氧化环己酮[含量≤91%,含水≥9%] | 78-18-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量 ≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 允许下列行业储存和使用：  30非金属矿物制品业 |
|  | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 898 | 过氧化钠 | 1313-60-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 904 | 过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%] | 75-91-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 2372-21-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%＜含量≤100%] | 1561-49-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧重碳酸二环己酯[含量≤91%] |
|  | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯[52%＜含量＜100%] | 19910-65-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 927 | 过乙酸叔丁酯[32%＜含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 107-71-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过乙酸叔丁酯[52%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |
|  | 979 | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1017 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  36汽车制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1115 | 甲基二氯硅烷 | 75-54-7 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  77生态保护和环境治理业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1203 | 钾 | 7440-09-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1204 | 钾汞齐 | 37340-23-1 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1205 | 钾合金 | 无 | —— |
|  | 1206 | 钾钠合金 | 11135-81-2 | —— |
|  | 1211 | 碱土金属汞齐 | 无 | —— |
|  | 1215 | 金属锆粉[干燥的] | 7440-67-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1220 | 金属铷 | 7440-17-7 | —— |
|  | 1221 | 金属铯 | 7440-46-2 | —— |
|  | 1222 | 金属锶 | 7440-24-6 | 允许下列行业储存和使用：  32有色金属冶炼和压延加工业 |
|  | 1223 | 金属钛粉[干的] | 7440-32-6 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1240 | 锂 | 7439-93-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1262 | 磷化铝 | 20859-73-8 | 允许下列行业储存和使用：  595谷物、棉花等农产品存储 |
|  | 1263 | 磷化铝镁 | 无 | —— |
|  | 1265 | 磷化钠 | 12058-85-4 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1267 | 磷化锶 | 12504-13-1 | —— |
|  | 1268 | 磷化锡 | 25324-56-5 | —— |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1289 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 1311 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | —— |
|  | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%～100%] | 22397-33-7 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1381 | 氯 | 7782-50-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业  46水的生产和供应业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1391 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 106-89-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1414 | 氯苯 | 108-90-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%＜含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1511 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | —— |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1519 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | —— |
|  | 1533 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | —— |
|  | 1535 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 允许下列行业储存和使用：  46水的生产和供应业 |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | —— |
|  | 1582 | 钠 | 7440-23-5 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业 |
|  | 1593 | 镍催化剂[干燥的] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 | —— |
|  | 1600 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1605 | 硼氢化钾 | 13762-51-1 | 允许下列行业储存和使用：  01农业  13农副食品加工业  14食品制造业  15酒、饮料和精制茶制造业  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  44电力、热力生产和供应业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1606 | 硼氢化锂 | 16949-15-8 | —— |
|  | 1607 | 硼氢化铝 | 16962-07-5 | —— |
|  | 1608 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1653 | 氢化钙 | 7789-78-8 | 允许下列行业储存和使用：  34通信设备制造 |
|  | 1655 | 氢化钾 | 7693-26-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1656 | 氢化锂 | 7580-67-8 | —— |
|  | 1657 | 氢化铝 | 7784-21-6 | —— |
|  | 1658 | 氢化铝锂 | 16853-85-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1660 | 氢化镁 | 7693-27-8 | —— |
|  | 1661 | 氢化钠 | 7646-69-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | —— |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1747 | 三丙基铝 | 102-67-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1755 | 三丁基铝 | 1116-70-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1772 | 三氟化硼甲醚络合物 | 353-42-4 | —— |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1808 | 三甲基铝 | 75-24-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  49建筑安装业 |
|  | 1824 | 三硫化四磷 | 1314-85-8 | —— |
|  | 1838 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | 允许下列行业储存和使用： 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1841 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1845 | 三氯化三甲基二铝 | 12542-85-7 | —— |
|  | 1846 | 三氯化三乙基二铝 | 12075-68-2 | —— |
|  | 1848 | 三氯化钛 | 7705-07-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 三氯化钛混合物 |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1900 | 三溴化三甲基二铝 | 12263-85-3 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1913 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1914 | 三氧化硫[稳定的] | 7446-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1917 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1918 | 三乙基硼 | 97-94-9 | —— |
|  | 1920 | 三乙基锑 | 617-85-6 | —— |
|  | 1921 | 三异丁基铝 | 100-99-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯[含量≤100%] | 22313-62-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1976 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯[52%＜含量≤100%] | 3006-82-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1982 | 叔丁基过氧新戊酸酯[67%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 927-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%＜含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 109-13-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1990 | 叔戊基过氧戊酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 29240-17-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[52%＜含量≤100%] | 995-33-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2055 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业 |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | —— |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2131 | 烷基锂 | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造 |
|  | 2132 | 烷基铝氢化物 | 无 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2142 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | —— |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | —— |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | 允许下列行业生产、储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | —— |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2358 | 锌粉 | 7440-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  77生态保护和环境治理业  84卫生 |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2542 | 氧氯化铬 | 14977-61-8 | —— |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2563 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 允许下列行业储存和使用：  31黑色金属冶炼和压延加工业  33金属制品业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2627 | 乙醛 | 75-07-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  46水的生产和供应业  77生态保护和环境治理业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  325有色金属压延加工  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2650 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 108-05-4 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2661 | 乙烷 | 74-84-0 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  38电气机械和器材制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |
|  | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | —— |
|  | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | —— |

注：1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

附件6

E板块危险化学品限制和控制目录

【江北新区（不含南京新材料科技园）】

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | —— |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | —— |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | —— |
|  | 46 | 白磷 | 12185-10-3 | 允许下列行业储存和使用：  77生态保护和环境治理业 |
|  | 48 | 钡合金 | 无 | —— |
|  | 51 | 苯胺 | 62-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 60 | 苯酚 | 108-95-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  4021环保在线检测专用仪表制造  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | 100-58-3 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | —— |
|  | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 100-42-5 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  34通用设备制造业  36汽车制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 121 | 丙腈 | 107-12-0 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | —— |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  14食品制造业  27医药制造业  30非金属矿物制品业 |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 107-13-1 | —— |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | —— |
|  | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | —— |
|  | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | —— |
|  | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量＞52%] | 1931-62-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 单过氧马来酸叔丁酯[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] |
|  | 173 | 氮化锂 | 26134-62-3 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造 |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 253 | 短链氯化石蜡（C10-13） | 85535-84-8 | —— |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%＜含量≤100%] | 41935-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷[含量≤72%,含A型稀释剂≥28%] | 36536-42-2 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%＜含量≤100%] | 6731-36-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%＜含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 320 | 二苯基镁 | 555-54-4 | —— |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[52%＜含量≤86%,含A型稀释剂≥14%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%＜含量≤100%] |
|  | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%＜含量≤100%] | 78-63-7 | 允许下列行业储存和使用： 29橡胶和塑料制品业 |
|  | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷[含量≤82%] | 3025-88-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%＜含量≤100%] | 2618-77-1 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[含量≤82%,含水≥18%] |
|  | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] | 1068-27-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
| 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[52%＜含量≤86%,A型稀释剂≥14%] |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 466 | 二甲基镁 | 2999-74-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 475 | 二甲基锌 | 544-97-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 479 | 二甲醚 | 115-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  23印刷和记录媒介复制业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 535 | 二氯化乙基铝 | 563-43-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 1563-66-2 | —— |
|  | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | —— |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 639 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 696 | 二乙基镁 | 557-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 698 | 二乙基锌 | 557-20-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 16066-38-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
| 二正丙基过氧重碳酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] |
|  | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 800 | 高氯酸钡 | 13465-95-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 803 | 高氯酸钾 | 7778-74-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 806 | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 835 | 汞 | 7439-97-6 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯[77%＜含量≤100%] | 16111-62-9 | —— |
|  | 857 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 无 | —— |
|  | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯[77%＜含量≤100%] | 614-45-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  30非金属矿物制品业 |
|  | 868 | 过氧化苯甲酸叔戊酯[含量≤100%] | 4511-39-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 870 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | —— |
|  | 873 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | —— |
|  | 874 | 过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
| 过氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] |
|  | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | —— |
|  | 876 | 过氧化二琥珀酸[72%＜含量≤100%] | 123-23-9 | —— |
|  | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业 |
|  | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯[含量≤87%,含水] | 2144-45-8 | —— |
|  | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | —— |
|  | 884 | 过氧化二异丁酰[32%＜含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | —— |
|  | 887 | 过氧化二正辛酰[含量≤100%] | 762-16-3 | —— |
|  | 889 | 过氧化环己酮[含量≤91%,含水≥9%] | 78-18-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 允许下列行业储存和使用： 30非金属矿物制品业 |
|  | 894 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 898 | 过氧化钠 | 1313-60-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 904 | 过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%] | 75-91-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 2372-21-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%＜含量≤100%] | 1561-49-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过氧重碳酸二环己酯[含量≤91%] |
|  | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯[52%＜含量＜100%] | 19910-65-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 927 | 过乙酸叔丁酯[32%＜含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 107-71-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
| 过乙酸叔丁酯[52%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |
|  | 979 | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  358医疗仪器设备及器械制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业  84卫生 |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1017 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  36汽车制造业 |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1115 | 甲基二氯硅烷 | 75-54-7 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  77生态保护和环境治理业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1203 | 钾 | 7440-09-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1204 | 钾汞齐 | 37340-23-1 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1205 | 钾合金 | 无 | —— |
|  | 1206 | 钾钠合金 | 11135-81-2 | —— |
|  | 1211 | 碱土金属汞齐 | 无 | —— |
|  | 1215 | 金属锆粉[干燥的] | 7440-67-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1220 | 金属铷 | 7440-17-7 | —— |
|  | 1221 | 金属铯 | 7440-46-2 | —— |
|  | 1222 | 金属锶 | 7440-24-6 | 允许下列行业储存和使用：  32有色金属冶炼和压延加工业 |
|  | 1223 | 金属钛粉[干的] | 7440-32-6 | 允许下列行业储存和使用：  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1240 | 锂 | 7439-93-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1262 | 磷化铝 | 20859-73-8 | 允许下列行业储存和使用：  595谷物、棉花等农产品存储 |
|  | 1263 | 磷化铝镁 | 无 | —— |
|  | 1265 | 磷化钠 | 12058-85-4 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1267 | 磷化锶 | 12504-13-1 | —— |
|  | 1268 | 磷化锡 | 25324-56-5 | —— |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1289 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  33金属制品业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 1311 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | —— |
|  | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%～100%] | 22397-33-7 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1381 | 氯 | 7782-50-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业  46水的生产和供应业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1391 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 106-89-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1414 | 氯苯 | 108-90-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%＜含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1511 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | —— |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1519 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1531 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | —— |
|  | 1533 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | —— |
|  | 1535 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 允许下列行业储存和使用： 46水的生产和供应业 |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | —— |
|  | 1582 | 钠 | 7440-23-5 | 允许下列行业储存和使用：  13农副食品加工业  27医药制造业 |
|  | 1593 | 镍催化剂[干燥的] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 | —— |
|  | 1600 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1605 | 硼氢化钾 | 13762-51-1 | 允许下列行业储存和使用： 15酒、饮料和精制茶制造业  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1606 | 硼氢化锂 | 16949-15-8 | —— |
|  | 1607 | 硼氢化铝 | 16962-07-5 | —— |
|  | 1608 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  46水的生产和供应业  84卫生 |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1653 | 氢化钙 | 7789-78-8 | 允许下列行业储存和使用：  34通信设备制造 |
|  | 1655 | 氢化钾 | 7693-26-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1656 | 氢化锂 | 7580-67-8 | —— |
|  | 1657 | 氢化铝 | 7784-21-6 | —— |
|  | 1658 | 氢化铝锂 | 16853-85-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1660 | 氢化镁 | 7693-27-8 | —— |
|  | 1661 | 氢化钠 | 7646-69-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | —— |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 允许下列行业储存和使用：  33金属制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1747 | 三丙基铝 | 102-67-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1755 | 三丁基铝 | 1116-70-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1772 | 三氟化硼甲醚络合物 | 353-42-4 | —— |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1808 | 三甲基铝 | 75-24-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1824 | 三硫化四磷 | 1314-85-8 | —— |
|  | 1838 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | 允许下列行业储存和使用： 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1841 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 1845 | 三氯化三甲基二铝 | 12542-85-7 | —— |
|  | 1846 | 三氯化三乙基二铝 | 12075-68-2 | —— |
|  | 1848 | 三氯化钛 | 7705-07-9 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业 |
| 三氯化钛混合物 |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1900 | 三溴化三甲基二铝 | 12263-85-3 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1913 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 允许下列行业储存和使用：  374航空、航天器及设备制造  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1914 | 三氧化硫[稳定的] | 7446-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1917 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 1918 | 三乙基硼 | 97-94-9 | —— |
|  | 1920 | 三乙基锑 | 617-85-6 | —— |
|  | 1921 | 三异丁基铝 | 100-99-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 允许下列行业储存和使用：  38电气机械和器材制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  40仪器仪表制造业 |
|  | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯[含量≤100%] | 22313-62-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1976 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯[52%＜含量≤100%] | 3006-82-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1982 | 叔丁基过氧新戊酸酯[67%＜含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 927-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%＜含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 109-13-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1990 | 叔戊基过氧戊酸酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 29240-17-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[52%＜含量≤100%] | 995-33-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2024 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2055 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | ———— |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | —— |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2131 | 烷基锂 | 无 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造  29橡胶和塑料制品业  39计算机、通信和其他电子设备制造 |
|  | 2132 | 烷基铝氢化物 | 无 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2142 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | —— |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | —— |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] | 9004-70-0 |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | 允许下列行业生产、储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | —— |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2358 | 锌粉 | 7440-66-6 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  35专用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业  77生态保护和环境治理业  84卫生 |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 |
|  | 2542 | 氧氯化铬 | 14977-61-8 | —— |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2563 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 1、允许下列行业生产、储存和使用： 31黑色金属冶炼和压延加工业  2、允许下列行业储存和使用：  34通用设备制造业  39计算机、通信和其他电子设备制造业 \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 2627 | 乙醛 | 75-07-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  46水的生产和供应业  77生态保护和环境治理业 |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  35专用设备制造业 |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2650 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 108-05-4 | —— |
|  | 2661 | 乙烷 | 74-84-0 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | 允许下列行业储存和使用：  17纺织业  27医药制造业  38电气机械和器材制造业 |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  29橡胶和塑料制品业 |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |
|  | 2810 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | —— |
|  | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | —— |

注：1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

附件7

F板块危险化学品限制和控制目录

（南京江北新材料科技园）

| 序号 | 《危险化学品目录（2015版）》序号 | 品名 | CAS号 | 行业/用途限制、控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 1031-47-6 | —— |
|  | 20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业 28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 40 | 八氟异丁烯 | 382-21-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 152-16-9 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 297-78-9 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 71 | 苯基硫醇 | 108-98-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 88 | 苯胂化二氯 | 696-28-6 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 53558-25-1 | —— |
|  | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 107-19-7 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 138 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | 允许下列行业储存和使用：  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 141 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 144 | 丙烯醛[稳定的] | 107-02-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 155 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 106-99-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 241 | 3-丁烯-2-酮 | 78-94-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | —— |
|  | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯[77%＜含量≤100%] | 55794-20-2 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | 2167-23-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%＜含量≤100%] | 3006-86-8 | 允许下列行业储存和使用：  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%＜含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] |
|  | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 82-66-6 | —— |
|  | 340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | —— |
|  | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 7786-34-7 | —— |
|  | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 3254-63-5 | —— |
|  | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 141-66-2 | —— |
|  | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 926-64-7 | —— |
|  | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 950-35-6 | —— |
|  | 461 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | —— |
|  | 462 | 1,2-二甲基肼 | 540-73-8 | —— |
|  | 463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | —— |
|  | 481 | 马钱子碱 | 57-24-9 | —— |
|  | 486 | 二甲氧基马钱子碱 | 357-57-3 | —— |
|  | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆 | 63868-82-6 | —— |
|  | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 831-52-7 | —— |
|  | 596 | 二硝基苯酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | 无 | —— |
|  | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | —— |
|  | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | —— |
|  | 614 | 二硝基邻甲苯酚钠 | 无 | —— |
|  | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | —— |
|  | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 78-53-5 | —— |
|  | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 100-35-6 | —— |
|  | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 950-10-7 | —— |
|  | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 21548-32-3 | —— |
|  | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 8065-48-3 | —— |
|  | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 299-45-6 | —— |
|  | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 311-45-5 | —— |
|  | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 470-90-6 | —— |
|  | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 297-97-2 | —— |
|  | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 298-04-4 | —— |
|  | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 115-90-2 | —— |
|  | 675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 3270-86-8 | —— |
|  | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 298-02-2 | —— |
|  | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 2275-18-5 | —— |
|  | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 24934-91-6 | —— |
|  | 692 | 二乙基汞 | 627-44-1 | —— |
|  | 732 | 氟 | 7782-41-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 780 | 氟乙酸 | 144-49-0 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 849 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | —— |
|  | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | —— |
|  | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 65-30-5 | —— |
|  | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | —— |
|  | 1078 | O-甲基-O-[(2-异丙氧基甲酰)苯基]-N-异丙基硫代磷酰胺 | 99675-03-3 | —— |
|  | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 116-06-3 | —— |
|  | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | 39196-18-4 | —— |
|  | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 54-11-5 | —— |
|  | 1126 | 甲基磺酰氯 | 124-63-0 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1128 | 甲基肼 | 60-34-4 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | —— |
|  | 1189 | 甲烷磺酰氟 | 558-25-8 | —— |
|  | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 35523-89-8 | —— |
|  | 1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | —— |
|  | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | —— |
|  | 1261 | 磷化钾 | 20770-41-6 | —— |
|  | 1266 | 磷化氢 | 7803-51-2 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1278 | 硫代磷酰氯 | 3982-91-0 | —— |
|  | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | —— |
|  | 1328 | 硫酸铊 | 7446-18-6 | —— |
|  | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 303-04-8 | —— |
|  | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 465-73-6 | —— |
|  | 1358 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | —— |
|  | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 3691-35-8 | —— |
|  | 1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 814-49-3 | —— |
|  | 1462 | 氯化二乙基铝 | 96-10-6 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1464 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1476 | 氯化氰 | 506-77-4 | —— |
|  | 1502 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | —— |
|  | 1509 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 1513 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | —— |
|  | 1549 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 1561 | 氯乙烯[稳定的] | 75-01-4 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业生产、储存和使用 |
|  | 1637 | 2-羟基丙腈 | 78-97-7 | —— |
|  | 1642 | 羟基乙腈 | 107-16-4 | —— |
|  | 1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | —— |
|  | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | —— |
|  | 1677 | 氰胍甲汞 | 502-39-6 | —— |
|  | 1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | —— |
|  | 1686 | 氰化钾 | 151-50-8 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  33金属制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1688 | 氰化钠 | 143-33-9 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  33金属制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1693 | 氰化氢 | 74-90-8 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1704 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 允许下列行业储存和使用： 33金属制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | —— |
|  | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | —— |
|  | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | —— |
|  | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | —— |
|  | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | —— |
|  | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | —— |
|  | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | —— |
|  | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | —— |
|  | 1723 | 全氯甲硫醇 | 594-42-3 | —— |
|  | 1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | —— |
|  | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | —— |
|  | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | —— |
|  | 1757 | 三丁基硼 | 122-56-5 | —— |
|  | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | —— |
|  | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | —— |
|  | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | —— |
|  | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | —— |
|  | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | —— |
|  | 1768 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | —— |
|  | 1770 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1779 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | —— |
|  | 1794 | 三氟乙酰氯 | 354-32-5 | —— |
|  | 1854 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | —— |
|  | 1912 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1923 | 三正丁胺 | 102-82-9 | 允许下列行业储存和使用： 27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 1924 | 砷 | 7440-38-2 | —— |
|  | 1927 | 砷化氢 | 7784-42-1 | —— |
|  | 1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 55-91-4 | —— |
|  | 1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | —— |
|  | 2000 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 66-75-1 | —— |
|  | 2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 4104-14-7 | —— |
|  | 2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 115-26-4 | —— |
|  | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | —— |
|  | 2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 1746-01-6 | —— |
|  | 2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 5836-29-3 | —— |
|  | 2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | —— |
|  | 2087 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | —— |
|  | 2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 107-49-3 | —— |
|  | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | —— |
|  | 2107 | 碳化钙 | 75-20-7 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2115 | 碳酰氯 | 75-44-5 | \*允许行业主管部门认定的化工企业即产即用 |
|  | 2118 | 羰基镍 | 13463-39-3 | —— |
|  | 2133 | 乌头碱 | 302-27-2 | —— |
|  | 2136 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | —— |
|  | 2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | —— |
|  | 2140 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | —— |
|  | 2144 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 57117-31-4 | —— |
|  | 2153 | 五氯化锑 | 7647-18-9 | \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2157 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | —— |
|  | 2163 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2177 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | —— |
|  | 2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | —— |
|  | 2201 | 硝铵炸药 | 无 | 允许用于房屋建筑、土木工程建筑 |
|  | 2205 | 硝化二乙醇胺火药 | 无 | —— |
|  | 2208 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 9004-70-0 | —— |
| 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |
|  | 2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 96-96-8 | —— |
|  | 2228 | 硝基苯 | 98-95-3 | 允许下列行业生产、储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2286 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] | 6484-52-2 | —— |
|  | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | —— |
|  | 2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 56073-10-0 | —— |
|  | 2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 28772-56-7 | —— |
|  | 2419 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | —— |
|  | 2460 | 亚砷酸钙 | 27152-57-4 | —— |
|  | 2477 | 亚硒酸氢钠 | 7782-82-3 | —— |
|  | 2527 | 盐酸吐根碱 | 316-42-7 | —— |
|  | 2533 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | —— |
|  | 2550 | 一甲胺[无水] | 74-89-5 | 1、允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  28化学纤维制造业 29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2567 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | —— |
|  | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | —— |
|  | 2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 2104-64-5 | —— |
|  | 2592 | O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯 | 13194-48-4 | —— |
|  | 2604 | 乙基二氯硅烷 | 1789-58-8 | —— |
|  | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | —— |
|  | 2626 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | —— |
|  | 2629 | 乙炔 | 74-86-2 | 1、允许下列行业储存和使用：  39计算机、通信和其他电子设备制造业  2、允许用于金属切割和烧焊  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2635 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 允许下列行业储存和使用：  27医药制造业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | —— |
|  | 2642 | 乙酸三甲基锡 | 1118-14-5 | —— |
|  | 2643 | 乙酸三乙基锡 | 1907-13-7 | —— |
|  | 2662 | 乙烯 | 74-85-1 | 允许下列行业储存和使用：  28化学纤维制造业  29橡胶和塑料制品业  \*允许行业主管部门认定的化工企业储存和使用 |
|  | 2665 | 乙烯砜 | 77-77-0 | —— |
|  | 2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | 5628-99-9 | —— |
|  | 2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 119-38-0 | —— |
|  | 2718 | 异氰酸苯酯 | 103-71-9 | —— |
|  | 2723 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | —— |

注：1、“——”：所在区域暂无行业涉及该危险化学品的生产、储存和使用。

2、行业/用途限制、控制要求所指的储存不包括经营性储存（具备应急管理部门经营性仓储许可的企业除外）。

南京市应急管理局办公室 2021年10月13日印发